سنسور pir دارای 3 پایه که دوپایه برای تغذیه 5 ولت و زمین و پایه سوم خروجی دیجیتال

اتصال پایه دیجیتال به ورودی دیجیتال میکرو . با high شدن پایه یعنی حرکت انجام شده است