اتصال به صورت دیجیتال برقرار است

در حالت بسته بودن درب پالس خروجی 1 و درحالت باز بودن 0 میشود .

